投影融合
多通道投影融合 · 弧幕/天幕/Cube融合系统

产品简介
投影融合系统将多台投影机画面无缝拼接融合，形成超大尺寸、高分辨率的连续画面，适用于弧幕影院、天幕、三折幕、四折幕、Cube立方体等异形显示场景。
功能特色
支持270°弧幕、三折幕、天幕、Cube等多种融合形式
融合后分辨率超过5K，色彩还原度高
支持SMODE等融合软件，上下左右融合及重叠
支持互动内容叠加，投影+触摸联动
适用于大型影片播放、沉浸式体验
硬件要求
多台高清投影机 + 融合处理器 + 投影幕布/墙面 + 控制主机 + 音响系统
应用场景
博物馆、规划馆、4D/5D影院、企业展厅、景区夜游、大型活动
案例素材清单
视频案例：
  · 东宁博物馆270.mp4
  · 九通道折幕沙盘互动.mp4
  · 天幕.mp4
  · 温县小麦馆弧幕融合.mp4
  · 温县杨露禅弧幕长卷最终版1.mp4
  · 温县杨露禅弧幕长卷最终版2.mp4
  · 温县陈家沟投影融合互动.mp4
  · 温县陈家沟投影融合互动2.mp4
  · 濮阳神木博物馆大屏.mp4
  · 鹤壁Cube.mp4
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